**Bandeau série 6000**

**Descriptif court :**

**Pack bandeau sélecteur série 6000** **CE BRICARD** réversible comprenant 2 ferme-portes FP 645 ou 647 CE BRICARD, rail avec sélecteur, dispositif anti-fausse manœuvre en option.

Technologie pignon crémaillère excentré, EI 60, force réglable 1 à 3 ou 1 à 4, répondant aux exigences de la loi Handicapés et Personnes à Mobilité Réduite et à la norme produit NF EN 1158, garantie 10 ans.