##  **Bloc Porte blindé pour**

##  **Gendarmerie Nationale**

##  **Bloc Porte Armurerie**

***Descriptif court***

Bloc Porte blindé **Armurerie Bricard**, 1 vantail double face en acier 2040 x 830 mm, équipé d'une serrure en applique multipoints **Série 70 Bricard** et du cylindre haute sécurité **Chifral S2 Bricard**

***Descriptif avec marque***

Fourniture et pose de bloc porte blindé pour chambre forte / armurerie de type **Bloc Porte** **Armurerie BRICARD**.

Bâti à bancher 12 plis en acier 25/10 mm, avec barre de seuil et 10 pattes de scellement en acier 25/10 mm soudées, prévu pour un mur d’épaisseur 150 mm (standard).

Porte 1 vantail double face de 2040 x 830 mm en acier 20/10 mm et 45 mm d’épaisseur comprenant :

- 5 omégas de renfort (1 vertical de 250 mm, 4 horizontaux de 180 mm)

- remplissage entre parois d’un matelas de laine de roche

- 4 paumelles à souder de 140 mm de type Maroc sur roulements à billes.

- 3 anti-dégondages soudés côté paumelles

- 1 profil anti-pince extérieur de protection.

- 1 plaque de fixation de la serrure en acier de 4 mm d’épaisseur sur toute la hauteur de la porte

Fourniture et pose d’une serrure multipoints en applique **Série 70 Bricard**, 5 pênes de condamnation (3 latéraux et 2 hauts et bas) avec cuirasse de protection du cylindre et gâche renforcée contre l’arrachement.

Fourniture et pose d’un cylindre européen de type haute sécurité **Chifral S2 Bricard**, livré avec clés Twin bleu saphir, réversibles, brevetées incopiables jusqu’en 2025 et carte de propriété. Il comportera le système breveté de « sécurité visible », toujours apparent après installation et sera résistant au bumping. Il sera débrayable de série et garanti 10 ans.

L’ensemble sera de finition peinture époxy gris

Les portes spécifiques et leurs quincailleries devront impérativement posséder un agrément de la Gendarmerie Nationale.