##  **Cylindre de haute sécurité Dual XP S2**

**Descriptif court**

## Cylindre de haute sécurité **Dual XP S2 Bricard**, avec clés réversibles incopiables brevetées 2033, garantie 10 ans.

**Descriptif avec marque**

Le cylindre européen sera de type haute sécurité **Dual XPS2 Bricard**, livré avec des clés bleues avec possibilité de gérer la couleur des inserts, réversibles, brevetées incopiables jusqu’en 2033 et carte de propriété. Il comportera le système breveté de « sécurité visible », toujours apparent après installation et sera marqué « BKP » pour sa résistance au bumping. Il sera débrayable de série et garanti 10 ans.

**Descriptif sans marque**

Le cylindre européen sera de type haute sécurité 12 goupilles sur 3 rangées, livré avec des clés bleues avec possibilité de gérer la couleur des inserts, réversibles brevetées, incopiables d’une validité supérieure à 10 ans et carte de propriété. Il comportera un système breveté de « sécurité visible », constitué de 5 lamelles, toujours apparentes après installation. Il sera résistant au bumping, à la duplication 3D, débrayable de série et garanti 10 ans.

**Option**

Pour une gestion plus pratique de l’organigramme et des clés, les informations de l’organigramme seront fournies au format numérique.