## **Cylindre de sécurité Sérial Bipass**

**Descriptif court**

## Cylindre de sécurité **Sérial** **Bricard**, clés réversibles 3.5 mm Bipass, compatibles Vigik,, carte personnelle, garantie 10 ans.

**Descriptif avec marque**

Le cylindre européen de sécurité sera de type **Sérial Bricard**, livré avec clés réversibles Bipass compatibles Vigik, épaisseur 3.5 mm, en maillechort de haute résistance et carte personnelle garantissant l’obtention de clés originales. Il comportera le système breveté de « sécurité visible », toujours apparent après installation et sera marqué « BKP » pour sa résistance au bumping. Il sera débrayable en option et garanti 10 ans.

La **centrale Bricard Bipass Vigik**, autonome et sans programmation, s'installe très facilement.

**Descriptif sans marque**

Le cylindre européen de sécurité sera composé de 10 goupilles sur 2 rangées, livré avec clés réversibles Bipass compatibles Vigik, épaisseur 3.5 mm, en maillechort de haute résistance et carte personnelle, garantissant l’obtention de clés originales. Il comportera un système breveté de « sécurité visible », constitué de 7 segments, toujours apparents après installation. Il sera résistant au bumping, débrayable en option et garanti 10 ans.

La **centrale Bipass Vigik**, autonome et sans programmation, s'installe très facilement.

**Option**

Pour une gestion plus pratique de l’organigramme et des clés, les informations de l’organigramme seront fournies au format numérique.