## **Cylindre de sécurité Sérial XP**

**Descriptif court**

## Cylindre de sécurité **Sérial XP Bricard**, avec clés réversibles à reproduction protégée jusqu’en 2026, garanti 10 ans.

**Descriptif avec marque**

Le cylindre européen de sécurité sera de type **Sérial XP Bricard**, composé de 12 goupilles dont 6 actives, sur 3 rangées. Il sera livré avec clés réversibles de 3,5 mm d’épaisseur en maillechort de haute résistance, incopiables jusqu’en 2026 et carte de propriété. Il sera marqué « BKP » pour sa résistance au bumping, compatible avec la gamme des cylindres Sérial Vigik, Sérial S et Sérial, débrayable en option et garanti 10 ans.

**Descriptif sans marque**

Le cylindre européen de sécurité sera composé de 12 goupilles dont 6 actives sur 3 rangées, livré avec clés réversibles de 3,5 mm d’épaisseur en maillechort de haute résistance, incopiables d’une validité supérieure à 15 ans et carte de propriété. Il sera marqué « BKP » pour sa résistance au bumping, débrayable en option et garanti 10 ans. Il sera compatible avec une version sans protection de la duplication.

**Option**

Pour une gestion plus pratique de l’organigramme et des clés, les informations de l’organigramme seront fournies au format numérique.

