##  **Ensemble de porte**

##  **Ligne eVIDENCE**

**Ligne eVIDENCE sur rosace**

**Descriptif court**

Ensemble de porte **Ligne eVIDENCE Bricard** **sur rosace** finition chromé satiné ou noir mat en zamak, carré de 7mm plein, vis traversantes.

**Descriptif détaillé**

## Ensemble de porte **Ligne eVIDENCE Bricard sur rosace** finition chromé satiné ou noir mat à symétrie parfaite entre lignes droites et courbes en face avant avec une face arrière plane, carré de 7mm plein pour porte de 38 à 48 mm d’épaisseur.

## Béquille réversible droite / gauche - montage solidarisé avec ressort de rappel.

## Béquilles, rosaces, sous-rosaces et piliers (fixation avec 2 vis traversantes) en zamak assurant qualité, résistance et tenue à l’arrachage.

## Clipsage ultrarapide de la rosace sur la sous rosace. Alignement assuré grâce au clipsage ultra-rapide de la rosace sur sa sous-rosace (possibilité d'ajustement à + ou - 6° de la rosace pour plus de souplesse à l'installation).

******

**Ligne eVIDENCE sur Plaque**

**Descriptif court**

Ensemble de porte **Ligne eVIDENCE Bricard** **sur** **plaque** finition chromé satiné ou noir mat en zamak, carré de 7mm plein, vis traversantes avec fixation à piliers.

**Descriptif avec marque**

## Ensemble de porte **Ligne eVIDENCE Bricard sur plaque** finition chromé satiné ou noir mat à symétrie parfaite entre lignes droites et courbes en face avant avec une face arrière plane, carré de 7mm plein pour porte de 38 à 48 mm d’épaisseur.

## Béquille réversible droite / gauche - montage solidarisé (cassette de ressort de rappel en option).

## Béquille, plaque et piliers (fixation avec 2 vis traversantes) en zamak assurant qualité, résistance et tenue à l’arrachage.

La Ligne eVIDENCE est disponible dans toutes les fonctions :

* Cylindre avec Aileron extérieur
* Cylindre standard
* A2P\*\*
* Bec de canne
* Condamnation
* Condamnation avec voyant
* Clé de Chambre (Clé L)