## 

## **Ensemble de sécurité**

## **Ligne eSSENTIAL**

**Descriptif court**

Ensemble de porte blindé en aluminium massif **Ligne eSSENTIAL Bricard** sur plaque, protection anti-perçage, anti-arrachage et anti-casse. Système Flex breveté. Finition brossée (inox, argent, ambre ou or).

**Descriptif détaillé**

Ensemble de porte blindé en aluminium massif **Ligne eSSENTIAL Bricard** sur plaque de 15mm d’épaisseur, dimension 242x52mm. Protecteur de cylindre et pastille tournante anti-arrachage et anti-perçage en acier traité. Système Flex breveté intégré au protecteur de cylindre qui s’adapte à la longueur du cylindre. Inserts de fixation en acier empêchant la coupe des vis. Entraxe 195mm. Finition brossée (inox, argent, ambre ou or).