## 

## **Ensemble de sécurité**

## **Ligne eXPRESSION**

**Descriptif court**

Ensemble de porte blindé en aluminium massif **Ligne eXPRESSION Bricard** sur plaque, protection anti-perçage, anti-arrachage et anti-casse. Système Flex breveté. Finition brossée (inox, argent, ambre).

**Descriptif détaillé**

Ensemble de porte blindé en aluminium massif **Ligne eXPRESSION Bricard** sur plaque de 12mm d’épaisseur, dimension 242x52mm. Protecteur de cylindre et pastille tournante anti-arrachage et anti-perçage en acier traité. Système Flex breveté intégré au protecteur de cylindre qui s’adapte à la longueur du cylindre. 3 Inserts de fixation en acier (2 possibles) sans avoir un 3ème trou apparent sur la béquille intérieure (système GHOST TM) empêchant la coupe des vis. Entraxe 195mm. Carré de 7mm. Finition brossée/lisse (inox, argent, ambre).