##  **Ensemble de porte**

##  **Ligne eSQUISSE**

**ESQUISSE sur Rosaces**

**Descriptif court**

Ensemble de porte **Ligne Esquisse Bricard** sur rosaces finition chromé satinée, en zamak de haute densité, carré de 7mm, avec ressort de rappel et vis traversantes.

**Descriptif détaillé**

## Ensemble de porte **Ligne Esquisse Bricard** sur rosaces diam 50mm finition chromé satinée à forme arrondie, carré de 7mm fendu pour porte de 38 à 55mm d’épaisseur. En zamak de haute densité, béquille avec retour sécuritaire montage solidarisé avec ressort de rappel et sous rosace en abs haute résistance pour fixation par 2 vis traversantes, assurant la tenue à l’arrachage.

**ESQUISSE sur plaques**

**Descriptif court**

Ensemble de porte **Ligne Esquisse Bricard** sur plaque finition chromé satinée, en zamak de haute densité, carré de 7mm, avec ressort de rappel et vis à douille traversantes.

**Descriptif détaillé**

## Ensemble de porte **Ligne Esquisse Bricard** sur plaque de 225x38mm finition chromé satinée à forme arrondie, carré de 7mm fendu pour porte de 38 à 55mm d’épaisseur. En zamak de haute densité, béquille avec retour sécuritaire montage solidarisé avec ressort de rappel. Entraxe de fixation de 195mm avec une fixation à douille à tète bombée sans possibilité de démontage coté extérieur adapté pour les portes palières.



*La Ligne ESQUISSE est disponible dans toutes les fonctions :*

*Empreinte Cylindre standard*

*Empreinte A2P\*\**

*Empreinte Bec de canne*

*Empreinte Condamnation*

*Empreinte Clé de Chambre (Cle L)*