## 

## **Serrure à mortaiser multipoints**

## **de sureté Série 8150**

***SERRURE 3 COFFRES / 5 PÊNES :***

**Descriptif court**

## Serrure à mortaiser multipoints de sureté **Série 8150 Bricard**, **3 coffres avec 5 pênes** (2x2 pênes ronds écartés de 20 mm + 1 pêne médian rectangulaire) ou (2x2 pênes ronds écartés de 100 mm + 1 pêne médian rectangulaire), apte coupe-feu 1/2h, résistant 96h au brouillard salin, NFQC.

**Descriptif avec marque**

## La serrure à mortaiser multipoints de sureté **Série 8150 Bricard**, **3 coffres avec 5 pênes** (2x2 pênes ronds écartés de 20 mm + 1 pêne médian rectangulaire) ou (2x2 pênes ronds écartés de 100 mm + 1 pêne médian rectangulaire) sera équipée de son cylindre de sureté **Bricard**. La résistance à l’effraction sera assurée par 5 pênes latéraux. La têtière et les pênes seront de finition zinguée blanc. L’ensemble sera apte à équiper les blocs portes coupe-feu et résistera 96 heures au brouillard salin en laboratoire et sera certifié NFQC.

**Descriptif sans marque**

## La serrure à mortaiser multipoints de sureté **avec 3 coffres avec 5 pênes** (2x2 pênes ronds écartés de 20 mm + 1 pêne médian rectangulaire) ou (2x2 pênes ronds écartés de 100 mm + 1 pêne médian rectangulaire) sera équipée de son cylindre européen de sureté. La résistance à l’effraction sera assurée par 5 pênes latéraux. La têtière et les pênes seront de finition zinguée blanc. L’ensemble sera apte à équiper les blocs portes coupe-feu et résistera 96 heures au brouillard salin en laboratoire et sera certifié NFQC.

**Option**: avec entrebâilleur intégré à la serrure

## **Serrure à mortaiser multipoints**

**de sureté Série 8150**

***SERRURE 3 COFFRES / 3 PÊNES :***

**Descriptif court**

## Serrure à mortaiser multipoints de sureté **Série 8150 Bricard, 3 pênes latéraux,** apte coupe feu 1/2h, résistant 96h au brouillard salin, NFQC.

**Descriptif avec marque**

## La serrure à mortaiser multipoints de sécurité sera de type **Série 8150 Bricard**, **3 pênes latéraux,** sera équipée de son cylindre de sureté **Bricard**. La résistance à l’effraction sera assurée par 3 pênes latéraux. La têtière et les pênes seront de finition zinguée blanc. L’ensemble sera apte à équiper les blocs portes coupe-feu et résistera 96 heures au brouillard salin en laboratoire et sera certifié NFQC.

**Descriptif sans marque**

## La serrure à mortaiser multipoints de sureté **avec 3 pênes latéraux**, sera équipée de son cylindre européen de sureté. La résistance à l’effraction sera assurée par 3 pênes latéraux. La têtière et les pênes seront de finition zinguée blanc. L’ensemble sera apte à équiper les blocs portes coupe-feu et résistera 96 heures au brouillard salin en laboratoire et sera certifié NFQC.

**Option**: avec entrebâilleur intégré à la serrure