##  **Serrure à mortaiser multipoints**

##  **de sécurité**

##  **Série 8161 a2p\***

***SERRURE 5 COFFRES / 5 PENES RECTANGULAIRES :***

**Descriptif court**

## Serrure à mortaiser multipoints de sécurité **Série 8161 a2p\* Bricard, 5 coffres avec 5 pênes rectangulaires**, apte coupe-feu 1/2h, résistant 96h au brouillard salin, NFQC.

**Descriptif avec marque**

## *Avec cylindre Serial XP :*

## La serrure à mortaiser multipoints de sécurité sera de type **Série 8161 a2p\* Bricard**, **5 coffres avec 5 pênes rectangulaires,** équipée de son cylindre de sécurité **Serial XP Bricard** avec clés réversibles, brevetées incopiables. La résistance à l’effraction sera assurée par 5 pênes latéraux. La têtière et les pênes seront de finition zinguée blanc. L’ensemble sera apte à équiper les blocs portes coupe-feu et résistera 96 heures au brouillard salin en laboratoire et sera certifié NFQC.

## *Avec cylindre Dual XPS2 :*

## La serrure à mortaiser multipoints de sécurité sera de type **Série 8161 a2p\* Bricard**, **5 coffres avec 5 pênes rectangulaires,** équipée de son cylindre de haute sécurité **Dual XPS2 Bricard** avec clés réversibles, brevetées incopiables. La résistance à l’effraction sera assurée par 5 pênes latéraux. La têtière et les pênes seront de finition zinguée blanc. L’ensemble sera apte à équiper les blocs portes coupe-feu et résistera 96 heures au brouillard salin en laboratoire et sera certifié NFQC.

## **Serrure à mortaiser multipoints**

## **de sécurité**

## **Série 8161 a2p\***

***SERRURE 5 COFFRES / 5 PENES RECTANGULAIRES :***

**Descriptif sans marque**

## *Avec cylindre Serial XP :*

## La serrure à mortaiser multipoints de haute sécurité sera de type **a2p\* avec 5 coffres avec 5 pênes rectangulaires,** équipée de son cylindre européen de sécurité composé de 10 goupilles, livré avec clés réversibles de 3,5 mm d’épaisseur en maillechort de haute résistance, incopiables et fournies avec carte de propriété. Il sera marqué « BKP » pour sa résistance au bumping, débrayable en option et garanti 10 ans. Il sera compatible avec une version sans protection de la duplication. La résistance à l’effraction sera assurée par 5 pênes latéraux. La têtière et les pênes seront de finition zinguée blanc. L’ensemble sera apte à équiper les blocs portes coupe-feu et résistera 96 heures au brouillard salin en laboratoire et sera certifié NFQC.

##

##

## *Avec cylindre Dual XPS2 :*

## La serrure à mortaiser multipoints de haute sécurité sera de type **a2p\* avec 5 coffres avec 5 pênes rectangulaires,** équipée de son cylindre de haute sécurité avec 12 goupilles sur 3 rangées, résistant au bumping et débrayable de série. Le cylindre sera livré avec clés réversibles brevetées avec mobile fournies avec des inserts bleus. Les clés seront incopiables pendant une période supérieure à 10 ans. La résistance à l’effraction sera assurée par 5 pênes latéraux. La têtière et les pênes seront de finition zinguée blanc. L’ensemble sera apte à équiper les blocs portes coupe-feu et résistera 96 heures au brouillard salin en laboratoire et sera certifié NFQC.

## **Serrure à mortaiser multipoints**

## **de sécurité**

## **Série 8161 a2p\***

***SERRURE 3 COFFRES / 5 PÊNES :***

**Descriptif court**

## Serrure à mortaiser multipoints de sécurité **Série 8161 a2p\* Bricard**, **3 coffres avec 5 pênes** (2x2 pênes ronds écartés de 20 mm + 1 pêne médian rectangulaire)ou (2x2 pênes ronds écartés de 100 mm + 1 pêne médian rectangulaire), apte coupe-feu 1/2h, résistant 96h au brouillard salin, NFQC.

**Descriptif avec marque**

## *Avec cylindre Serial XP :*

## La serrure à mortaiser multipoints de sécurité sera de type **Série 8161 a2p\* Bricard**, **3 coffres avec 5 pênes** (2x2 pênes ronds écartés de 20 mm + 1 pêne médian rectangulaire)ou (2x2 pênes ronds écartés de 100 mm + 1 pêne médian rectangulaire), équipée de son cylindre de sécurité **Serial XP Bricard** avec clés réversibles, brevetées incopiables. La résistance à l’effraction sera assurée par 5 pênes latéraux. La têtière et les pênes seront de finition zinguée blanc. L’ensemble sera apte à équiper les blocs portes coupe-feu et résistera 96 heures au brouillard salin en laboratoire et sera certifié NFQC.

## *Avec cylindre Dual XPS2 :*

## La serrure à mortaiser multipoints de sécurité sera de type **Série 8161 a2p\* Bricard**, **3 coffres avec 5 pênes** (2x2 pênes ronds écartés de 20 mm + 1 pêne médian rectangulaire)ou (2x2 pênes ronds écartés de 100 mm + 1 pêne médian rectangulaire), équipée de son cylindre de haute sécurité **Dual XPS2 Bricard** avec clés réversibles, brevetées incopiables. La résistance à l’effraction sera assurée par 5 pênes latéraux. La têtière et les pênes seront de finition zinguée blanc. L’ensemble sera apte à équiper les blocs portes coupe-feu et résistera 96 heures au brouillard salin en laboratoire et sera certifié NFQC.

## **Serrure à mortaiser multipoints**

## **de sécurité**

## **Série 8161 a2p\***

***SERRURE 3 COFFRES / 5 PÊNES :***

**Descriptif sans marque**

## *Avec cylindre Serial XP :*

## La serrure à mortaiser multipoints de sécurité sera de type **a2p\* avec 3 coffres avec 5 pênes** (2x2 pênes ronds écartés de 20 mm + 1 pêne médian rectangulaire) ou (2x2 pênes ronds écartés de 100 mm + 1 pêne médian rectangulaire), équipée de son cylindre européen de sécurité composé de 10 goupilles, livré avec clés réversibles de 3,5 mm d’épaisseur en maillechort de haute résistance, incopiables et fournies avec carte de propriété. Il sera marqué « BKP » pour sa résistance au bumping, débrayable en option et garanti 10 ans. Il sera compatible avec une version sans protection de la duplication. La résistance à l’effraction sera assurée par 5 pênes latéraux. La têtière et les pênes seront de finition zinguée blanc. L’ensemble sera apte à équiper les blocs portes coupe-feu et résistera 96 heures au brouillard salin en laboratoire et sera certifié NFQC.

## *Avec cylindre Dual XPS2 :*

## La serrure à mortaiser multipoints de sécurité sera de type **a2p\* avec 3 coffres avec 5 pênes** (2x2 pênes ronds écartés de 20 mm + 1 pêne médian rectangulaire) ou (2x2 pênes ronds écartés de 100 mm + 1 pêne médian rectangulaire), équipée de son cylindre de haute sécurité avec 12 goupilles sur 3 rangées, résistant au bumping et débrayable de série. Le cylindre sera livré avec clés réversibles brevetées avec mobile fournies avec des inserts bleus. Les clés seront incopiables pendant une période supérieure à 10 ans. La résistance à l’effraction sera assurée par 5 pênes latéraux. La têtière et les pênes seront de finition zinguée blanc. L’ensemble sera apte à équiper les blocs portes coupe-feu et résistera 96 heures au brouillard salin en laboratoire et sera certifié NFQC.

**Option**: avec entrebâilleur intégré à la serrure

## **Serrure à mortaiser multipoints**

## **de sécurité**

## **Série 8161 a2p\***

***SERRURE 3 COFFRES / 3 PÊNES :***

**Descriptif court**

## Serrure à mortaiser multipoints de sécurité **Série 8161 a2p\* Bricard, 3 pênes latéraux,** apte coupe feu 1/2h, résistant 96h au brouillard salin, NFQC.

**Descriptif avec marque**

## *Avec cylindre Serial XP :*

## La serrure à mortaiser multipoints de sécurité sera de type **Série 8161 a2p\* Bricard**, **3 pênes latéraux,** équipée de son cylindre de sécurité **Serial XP Bricard** avec clés réversibles, brevetées incopiables. La résistance à l’effraction sera assurée par 3 pênes latéraux. La têtière et les pênes seront de finition zinguée blanc. L’ensemble sera apte à équiper les blocs portes coupe-feu et résistera 96 heures au brouillard salin en laboratoire et sera certifié NFQC.

## *Avec cylindre Dual XPS2 :*

## La serrure à mortaiser multipoints de sécurité sera de type **Série 8161 a2p\* Bricard**, **3 pênes latéraux,** équipée de son cylindre de haute sécurité **Dual XPS2 Bricard** avec clés réversibles, brevetées incopiables. La résistance à l’effraction sera assurée par 3 pênes latéraux. La têtière et les pênes seront de finition zinguée blanc. L’ensemble sera apte à équiper les blocs portes coupe-feu et résistera 96 heures au brouillard salin en laboratoire et sera certifié NFQC.

## **Serrure à mortaiser multipoints**

## **de sécurité**

## **Série 8161 a2p\***

***SERRURE 3 COFFRES / 3 PÊNES :***

**Descriptif sans marque**

## *Avec cylindre Serial XP :*

## La serrure à mortaiser multipoints de sécurité sera de type **a2p\* avec 3 pênes latéraux**, équipée de son cylindre européen de sécurité composé de 10 goupilles, livré avec clés réversibles de 3,5 mm d’épaisseur en maillechort de haute résistance, incopiables et fournies avec carte de propriété. Il sera marqué « BKP » pour sa résistance au bumping, débrayable en option et garanti 10 ans. Il sera compatible avec une version sans protection de la duplication. La résistance à l’effraction sera assurée par 3 pênes latéraux. La têtière et les pênes seront de finition zinguée blanc. L’ensemble sera apte à équiper les blocs portes coupe-feu et résistera 96 heures au brouillard salin en laboratoire et sera certifié NFQC.

## *Avec cylindre Dual XPS2 :*

## La serrure à mortaiser multipoints de sécurité sera de type **a2p\* avec 3 pênes latéraux**, équipée de son cylindre de haute sécurité avec 12 goupilles sur 3 rangées, résistant au bumping et débrayable de série. Le cylindre sera livré avec clés réversibles brevetées avec mobile fournies avec des inserts bleus. Les clés seront incopiables pendant une période supérieure à 10 ans. La résistance à l’effraction sera assurée par 3 pênes latéraux. La têtière et les pênes seront de finition zinguée blanc. L’ensemble sera apte à équiper les blocs portes coupe-feu et résistera 96 heures au brouillard salin en laboratoire et sera certifié NFQC.

**Option**: avec entrebâilleur intégré à la serrure