##  **Serrure à mortaiser multipoints**

##  **de haute sécurité**

##  **Série 8162 a2p\*\***

***SERRURE 5 COFFRES / 5 PENES RECTANGULAIRES :***

**Descriptif court**

## Serrure à mortaiser multipoints de haute sécurité **Série 8162 a2p\*\* Bricard, 5 coffres avec 5 pênes rectangulaires**, apte coupe-feu 1/2h, résistant 96h au brouillard salin.

**Descriptif avec marque**

## La serrure à mortaiser multipoints de haute sécurité sera de type **Série 8162 a2p\*\* Bricard**, **5 coffres avec 5 pênes rectangulaires,** équipée de son cylindre de haute sécurité **Dual XP S2 Bricard** avec clés réversibles, brevetées incopiables. La résistance à l’effraction sera assurée par 5 pênes latéraux et un protecteur directement serti sur le cylindre. La têtière et les pênes seront de finition zinguée blanc. Elle sera apte à équiper les blocs portes coupe-feu et résistera 96 heures au brouillard salin en laboratoire.

**Descriptif sans marque**

## La serrure à mortaiser multipoints de haute sécurité sera de type **a2p\*\* avec 5 coffres avec 5 pênes rectangulaires,** équipée de son cylindre de haute sécurité avec 12 goupilles sur 3 rangées, résistant au bumping et débrayable de série. Le cylindre sera livré avec clés réversibles brevetées avec mobile fournies avec des inserts bleus. Les clés seront incopiables pendant une période supérieure à 10 ans. La résistance à l’effraction sera assurée par 5 pênes latéraux et un protecteur directement serti sur le cylindre. La têtière et les pênes seront de finition zinguée blanc. L’ensemble sera apte à équiper les blocs portes coupe-feu et résistera 96 heures au brouillard salin en laboratoire.

## **Serrure à mortaiser multipoints**

## **de haute sécurité**

## **Série 8162 a2p\*\***

***SERRURE 3 COFFRES / 5 PÊNES :***

**Descriptif court**

## Serrure à mortaiser multipoints de haute sécurité **Série 8162 a2p\*\* Bricard**, **3 coffres avec 5 pênes** (2x2 pênes ronds écartés de 20 mm + 1 pêne médian rectangulaire)ou (2x2 pênes ronds écartés de 100 mm + 1 pêne médian rectangulaire), apte coupe-feu 1/2h, résistant 96h au brouillard salin.

**Descriptif avec marque**

## La serrure à mortaiser multipoints de haute sécurité sera de type **Série 8162 a2p\*\* Bricard**, **3 coffres avec 5 pênes** (2x2 pênes ronds écartés de 20 mm + 1 pêne médian rectangulaire)ou (2x2 pênes ronds écartés de 100 mm + 1 pêne médian rectangulaire), équipée de son cylindre de haute sécurité **Dual XP S2 Bricard** avec clés réversibles, brevetées incopiables. La résistance à l’effraction sera assurée par 5 pênes latéraux et un protecteur directement serti sur le cylindre. La têtière et les pênes seront de finition zinguée blanc. Elle sera apte à équiper les blocs portes coupe feu et résistera 96 heures au brouillard salin en laboratoire.

**Descriptif sans marque**

## La serrure à mortaiser multipoints de haute sécurité sera de type **a2p\*\* avec 3 coffres avec 5 pênes** (2x2 pênes ronds écartés de 20 mm + 1 pêne médian rectangulaire) ou (2x2 pênes ronds écartés de 100 mm + 1 pêne médian rectangulaire), équipée de son cylindre de haute sécurité avec 12 goupilles sur 3 rangées, résistant au bumping et débrayable de série. Le cylindre sera livré avec clés réversibles brevetées avec mobile fournies avec des inserts bleus. Les clés seront incopiables pendant une période supérieure à 10 ans. La résistance à l’effraction sera assurée par 5 pênes latéraux et un protecteur directement serti sur le cylindre. La têtière et les pênes seront de finition zinguée blanc. L’ensemble sera apte à équiper les blocs portes coupe-feu et résistera 96 heures au brouillard salin en laboratoire.

**Option**: avec entrebâilleur intégré à la serrure

## **Serrure à mortaiser multipoints**

## **de haute sécurité**

## **Série 8162 a2p\*\***

***SERRURE 3 COFFRES / 3 PÊNES :***

**Descriptif court**

## Serrure à mortaiser multipoints de haute sécurité **Série 8162 a2p\*\* Bricard, 3 pênes latéraux,** apte coupe feu 1/2h, résistant 96h au brouillard salin.

**Descriptif avec marque**

## La serrure à mortaiser multipoints de haute sécurité sera de type **Série 8162 a2p\*\* Bricard**, **3 pênes latéraux,** équipée de son cylindre de haute sécurité **Dual XP S2 Bricard** avec clés réversibles, brevetées incopiables. La résistance à l’effraction sera assurée par 3 pênes latéraux et un protecteur directement serti sur le cylindre. La têtière et les pênes seront de finition zinguée blanc. Elle sera apte à équiper les blocs portes coupe feu et résistera 96 heures au brouillard salin en laboratoire.

**Descriptif sans marque**

## La serrure à mortaiser multipoints de haute sécurité sera de type **a2p\*\* avec 3 pênes latéraux**, équipée de son cylindre de haute sécurité avec 12 goupilles sur 3 rangées, résistant au bumping et débrayable de série. Le cylindre sera livré avec clés réversibles brevetées avec mobile fournies avec des inserts bleus. Les clés seront incopiables pendant une période supérieure à 10 ans. La résistance à l’effraction sera assurée par 3 pênes latéraux et un protecteur directement serti sur le cylindre. La têtière et les pênes seront de finition zinguée blanc. L’ensemble sera apte à équiper les blocs portes coupe-feu et résistera 96 heures au brouillard salin en laboratoire.

**Option**: avec entrebâilleur intégré à la serrure