## **Serrure à mortaiser multipoints à relevage**

## **de sécurité**

## **Série 9171 a2p\***

**Descriptif court :**

## Serrure à mortaiser multipoints à relevage de sécurité **Série 9171 a2p\* Bricard,** 2 crochets, 3 rouleaux et coffre central avec pêne médian rectangulaire et pêne ½ tour (7 points de fermeture), axe 50 mm et entraxe cylindre / fouillot 70 mm, têtière zinguée blanc.

**Descriptif détaillé :**

## *Avec cylindre Serial XP :*

## La serrure à mortaiser multipoints à relevage de sécurité **Série 9171 a2p\* Bricard,** 2 crochets, 3 rouleaux et coffre central avec pêne médian rectangulaire et pêne ½ tour (7 points de fermeture)**,** axe 50 mm et entraxe cylindre / fouillot 70 mm, têtière zinguée blanc. Cette serrure est équipée de son cylindre de sécurité **Serial XP Bricard avec protecteur,** avec clés réversibles de 3,5 mm d’épaisseur en maillechort de haute résistance, brevetées incopiables et fournies avec carte de propriété. Il sera marqué «BKP» pour sa résistance au bumping, débrayable en option et garanti 10 ans. La résistance à l’effraction de la serrure sera assurée par 2 crochets placés aux extrémités de la têtière et un pêne dormant central rectangulaire avec insert anti-sciage. L’isolation phonique et thermique sera assurée par 3 rouleaux (2 rouleaux aux extrémités de la têtière et 1 rouleau au-dessus du coffre central). Résistance 96 heures au brouillard salin.

## *Avec cylindre Dual XP2 :*

## La serrure à mortaiser multipoints à relevage de sécurité **Série 9171 a2p\* Bricard,** 2 crochets, 3 rouleaux et coffre central avec pêne médian rectangulaire et pêne ½ tour (7 points de fermeture)**,** axe 50 mm et entraxe cylindre / fouillot 70 mm, têtière zinguée blanc. Cette serrure est équipée de son cylindre de sécurité **Dual XP2 Bricard avec protecteur,** avec 12 goupilles sur 3 rangées, résistant au bumping et débrayable de série et garantie 10 ans. Le cylindre sera livré avec clés réversibles brevetées avec mobile et inserts bleus, incopiables et fournies avec carte de propriété. La résistance à l’effraction de la serrure sera assurée par 2 crochets placés aux extrémités de la têtière et un pêne dormant central rectangulaire avec insert anti-sciage. L’isolation phonique et thermique sera assurée par 3 rouleaux (2 rouleaux aux extrémités de la têtière et 1 rouleau au-dessus du coffre central). Résistance 96 heures au brouillard salin.