## **Serrure à mortaiser monopoint**

## **Série 912 CE NFQC**

**Descriptif court**

Serrure à mortaiser monopoint **Série 912 CE NFQC Bricard**, apte coupe feu, axe à 120mm. Carré de 8 mm.

**Descriptif avec marque**

## Serrure à mortaiser monopoint **Série 912 CE NFQC Bricard**, apte coupe feu, axe à 120mm. Carré de 8 mm. Pêne ½ tour bombé compatible avec l’utilisation d’un ferme porte. Contre pente à l’arrière du pêne ½ tour compatible avec les portes équipées de joints isolants,