##  **Série 970 serrure d’urgence à sortie libre**

 **Réf. 970 676 standard**

***SERRURE 970 676 :***

**Descriptif court**

Serrure à mortaiser monopoint d’urgence à sortie libre version standard **Série 970 676 Bricard**, pêne demi-tour + contre pêne et poignée fixe extérieure. Conforme aux normes EN179 - CE- EN12209- CFPF.

**Descriptif avec marque**

La serrure à mortaiser monopoint d’urgence à sortie libre sera une version standard **Série 970 676 Bricard** avec un pêne demi-tour + un contre pêne et une poignée fixe extérieure. Cette serrure à poignée fixe extérieure permet un accès au local via la clef insérée dans le demi cylindre qui rétracte le pêne demi-tour. Le contre pêne condamne le pêne demi-tour une fois la porte fermée. La sortie toujours libre est effectuée via la béquille intérieure qui rétracte le pêne demi-tour. Conforme aux normes EN179 - CE- EN12209- CFPF.

**Descriptif sans marque**

La serrure à mortaiser monopoint d’urgence à sortie libre sera une version standard avec un pêne demi-tour + un contre pêne et une poignée fixe extérieure. Cette serrure à poignée fixe extérieure permet un accès au local via la clef insérée dans le demi cylindre qui rétracte le pêne demi-tour. Le contre pêne condamne le pêne demi-tour une fois la porte fermée. La sortie toujours libre est effectuée via la béquille intérieure qui rétracte le pêne demi-tour. Conforme aux normes EN179 - CE- EN12209- CFPF.

**Pour conserver leur certification, les serrures Série 970 Urgence doivent être impérativement installées avec leurs gâches attribuées et des ensembles de béquillages homologués. Seuls les ensembles Tempo, Tempo New Wave, Tempo New Wave Design et Tempo PMR sont autorisés (se référer aux références Bricard)**

## **Série 970 serrure d’urgence à sortie libre**

**Réf. 970 677 condamnation**

***SERRURE 970 677 :***

**Descriptif court**

Serrure à mortaiser monopoint d’urgence à sortie libre version condamnation **Série 970 677 Bricard**, pêne demi-tour + contre pêne + 2 demi fouillots avec accès béquille si le fouillot extérieur n’est pas condamné par le cylindre. Conforme aux normes EN179 - CE- EN12209- CFPF.

**Descriptif avec marque**

La serrure à mortaiser monopoint d’urgence à sortie libre sera une version condamnation **Série 970 677 Bricard** avec un pêne demi-tour + contre pêne + 2 demi fouillots avec accès béquille si le fouillot extérieur n’est pas condamné par le cylindre.

Le contre pêne condamne le pêne demi-tour une fois la porte fermée. La sortie toujours libre est effectuée via la béquille intérieure qui rétracte le pêne demi-tour mais ne décondamne pas le fouillot extérieur. Cette serrure dispose d’une recondamnation automatique permettant de condamner l’accès, par le blocage de la béquille, sans intervention après la sortie. Conforme aux normes EN179 - CE- EN12209- CFPF.

**Descriptif sans marque**

La serrure à mortaiser monopoint d’urgence à sortie libre sera une version condamnation avec un pêne demi-tour + contre pêne + 2 demi fouillots avec accès béquille si le fouillot extérieur n’est pas condamné par le cylindre.

Le contre pêne condamne le pêne demi-tour une fois la porte fermée. La sortie toujours libre est effectuée via la béquille intérieure qui rétracte le pêne demi-tour mais ne décondamne pas le fouillot extérieur. Cette serrure dispose d’une recondamnation automatique permettant de condamner l’accès, par le blocage de la béquille, sans intervention après la sortie. Conforme aux normes EN179 - CE- EN12209- CFPF.

**Pour conserver leur certification, les serrures Série 970 Urgence doivent être impérativement installées avec leurs gâches attribuées et des ensembles de béquillages homologués. Seuls les ensembles Tempo, Tempo New Wave, Tempo New Wave Design et Tempo PMR sont autorisés (se référer aux références Bricard)**

## **Série 970 serrure d’urgence à sortie libre**

**Réf. 970 678 verrouillage**

***SERRURE 970 678 :***

**Descriptif court**

Serrure à mortaiser monopoint d’urgence à sortie libre version verrouillage **Série 970 678 Bricard**, pêne demi-tour + pêne dormant + 2 demi fouillots avec accès béquille si le pêne dormant n’est pas projeté. Conforme aux normes EN179 - CE- EN12209- CFPF.

**Descriptif avec marque**

Serrure à mortaiser monopoint d’urgence à sortie libre version verrouillage **Série 970 678 Bricard**, pêne demi-tour + pêne dormant + 2 demi fouillots avec accès béquille si le pêne dormant n’est pas projeté. La serrure est verrouillée par la projection du pêne dormant avec la clé.
La sortie toujours libre est effectuée via la béquille intérieure qui rétracte le pêne demi-tour et le pêne dormant simultanément. Conforme aux normes EN179 - CE- EN12209- CFPF.

**Descriptif sans marque**

Serrure à mortaiser monopoint d’urgence à sortie libre version verrouillage pêne demi-tour + pêne dormant + 2 demi fouillots avec accès béquille si le pêne dormant n’est pas projeté. La serrure est verrouillée par la projection du pêne dormant avec la clé.
La sortie toujours libre est effectuée via la béquille intérieure qui rétracte le pêne demi-tour et le pêne dormant simultanément. Conforme aux normes EN179 - CE- EN12209- CFPF.

**Pour conserver leur certification, les serrures Série 970 Urgence doivent être impérativement installées avec leurs gâches attribuées et des ensembles de béquillages homologués. Seuls les ensembles Tempo, Tempo New Wave, Tempo New Wave Design et Tempo PMR sont autorisés (se référer aux références Bricard)**

## **Série 970 serrure d’urgence à sortie libre**

**Réf. 970 679 verrouillage**

***SERRURE 970 679 :***

**Descriptif court**

Serrure à mortaiser monopoint d’urgence à sortie libre version compartimentage **Série 970 679 Bricard**, pêne demi-tour + contre pêne + pêne dormant + 2 demi fouillots. Le contre pêne empêche la projection du pêne dormant porte ouverte. Conforme aux normes EN179 - CE- EN12209- CFPF.

**Descriptif avec marque**

Serrure à mortaiser monopoint d’urgence à sortie libre version compartimentage **Série 970 679 Bricard**, pêne demi-tour + contre pêne + pêne dormant + 2 demi fouillots. La projection du pêne dormant n’est pas possible porte ouverte garantissant le compartimentage. La serrure est verrouillée par la projection du pêne dormant avec la clé une fois le contre pêne en position enclenché porte fermée.

La sortie toujours libre est effectuée via la béquille intérieure qui rétracte le pêne demi-tour et le pêne dormant simultanément. Conforme aux normes EN179 - CE- EN12209- CFPF.

**Descriptif sans marque**

Serrure à mortaiser monopoint d’urgence à sortie libre version compartimentage pêne demi-tour + contre pêne + pêne dormant + 2 demi fouillots. La projection du pêne dormant n’est pas possible porte ouverte garantissant le compartimentage. La serrure est verrouillée par la projection du pêne dormant avec la clé une fois le contre pêne en position enclenché porte fermée.

La sortie toujours libre est effectuée via la béquille intérieure qui rétracte le pêne demi-tour et le pêne dormant simultanément. Conforme aux normes EN179 - CE- EN12209- CFPF.

**Pour conserver leur certification, les serrures Série 970 Urgence doivent être impérativement installées avec leurs gâches attribuées et des ensembles de béquillages homologués. Seuls les ensembles Tempo, Tempo New Wave, Tempo New Wave Design et Tempo PMR sont autorisés (se référer aux références Bricard)**