**Bandeau série 6100**

**Descriptif court :**

**Bandeau sélecteur série 6100 CE BRICARD** livré sans ferme-portes : compatibles avec 2 ferme-portes FP 670 ou FP 650 CE BRICARD, rail avec sélecteur et dispositif anti-fausse manœuvre.

Technologie à came, EI 60, force réglable 2 à 5 ou 2 à 4, répondant aux exigences de la loi Handicapés et Personnes à Mobilité Réduite et à la norme produit NF EN 1158, garantie 10 ans.