**Clavier électromagnétique**

**Descriptif court**

**Clavier électromagnétique Bricard** réf. 759, vis anti-vandalisme, touches métalliques gravée, boitier d'encastrement traité anticorrosion, alimentation 12V AC/DC, 100 codes programmables, 2 relais