## **Cylindre de haute sécurité Dual XP2 Bipass**

**Descriptif court**

## Cylindre de haute sécurité **Dual XP2 Bricard**, avec clés réversibles incopiables, **Bipass, compatibles Vigik URMET** brevetées 2033, garantie 10 ans.

**Descriptif avec marque**

Le cylindre européen sera de type haute sécurité 12 goupilles **Dual XP2 Bricard**, livré avec des **clés Bipass compatibles Vigik URMET** réversibles, brevetées incopiables jusqu’en 2033 et carte de propriété. Il sera marqué « BKP » pour sa résistance au bumping. Il sera débrayable de série et garanti 10 ans.