##  **Ferme porte Encastré**

##  **Série 640 CE**

**Descriptif court**

**Ferme porte encastré Série 640 CE Bricard**, bras à glissière encastré, apte coupe-feu 1 heures, thermoconstant, force réglable 2 à 4, garantie 10 ans

**Descriptif avec marque**

**Ferme-Portes encastré Série 640 CE BRICARD**, technologie à came, bras à glissière encastré, coupe-feu 1 heures, thermo-constant, force réglable 2 à 4, répondant aux exigences de la loi Handicapés et Personnes à Mobilité Réduite, garantie 10 ans.

**Descriptif sans marque**

**Ferme-Portes encastré,** technologie à came, bras à glissière encastré, coupe-feu 1 heures, thermo-constant, force réglable 2 à 4, répondant aux exigences de la loi Handicapés et Personnes à Mobilité Réduite, garantie 10 ans.