## **Fermeture porte**

## **Série 630 CE**

**Descriptif court**

**Ferme porte Série 630 CE Bricard**, bras coulisse anti-vandalisme, apte coupe feu, thermoconstant, force réglable 2 à 4