##  **Ferme porte Série 647 CE**

**Descriptif avec marque**

Ferme-Portes Série 647 CE BRICARD, technologie pignon crémaillère excentré, 100% réversible, bras à glissière anti-vandalisme, freinage à l’ouverture automatique, EI 60, force réglable 1 à 4, répondant aux exigences de la loi Handicapés et Personnes à Mobilité Réduite et à la norme produit NF EN 1154, garantie 10 ans

**Descriptif sans marque**

Ferme-Portes technologie pignon crémaillère excentré, 100% réversible, bras à glissière anti-vandalisme, freinage à l’ouverture automatique, EI 60, force réglable 1 à 4, répondant aux exigences de la loi Handicapés et Personnes à Mobilité Réduite et à la norme produit NF EN 1154, garantie 10 ans