## **Ferme porte**

## **Série 670 CE**

**Descriptif court**

**Ferme porte Série 670 CE Bricard**, bras à glissière anti-vandalisme, apte coupe-feu 2 heures, thermoconstant, force réglable 2 à 5, garantie 10 ans

**Descriptif avec marque**

**Ferme-Portes Série 670 CE BRICARD**, technologie à came, bras à glissière anti-vandalisme, coupe-feu 2 heures, thermo-constant, force réglable 2 à 5, freinage à l’ouverture, retardement à la fermeture, réglage « FAST PowerAdjustTM » (régulateur de force visible), système de montage Accufit, répondant aux exigences de la loi Handicapés et Personnes à Mobilité Réduite, garantie 10 ans.