## **Serrure à mortaiser monopoint**

## **Série Robust CE NFQC**

**Descriptif court**

Serrure à mortaiser monopoint **Série Robust CE NFQC Bricard**, apte coupe feu, axe à 40mm.